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	Внимание! Обязательно используйте защитные перчатки.
Инструкция по установке и сборке:
1. Шаг 1: Надежно закрепите основание (B) на краю рабочего стола с помощью встроенного зажимного винта.
2. Шаг 2: Вставьте вертикальный стержень (A) сверху в паз закрепленного основания.
3. Шаг 3: Поднимите рукоятку консервного ножа вертикально вверх до упора. При этом режущее колесо поднимется.
4. Шаг 4: Поместите жестяную банку на платформу основания под режущий механизм.
Правила эксплуатации:
1. Шаг 5: Удерживая банку, плавно, но с усилием опустите рукоятку ножа вниз. Нож должен пробить крышку банки, а фиксирующее колесико — зацепить верхний ободок.
2. Шаг 6: Начните вращать ручку по часовой стрелке. Банка будет автоматически прокручиваться, а нож — аккуратно срезать крышку по внутреннему контуру.
3. Шаг 7: Сделайте полный оборот на 360 градусов, пока крышка не будет полностью отрезана.
4. Шаг 8: Поднимите рукоятку обратно вверх, чтобы освободить банку, и аккуратно извлеките ее. Помните об острых краях срезанной крышки!
Данная модель подходит для банок с весом до 3 кг.
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